**TARJOUS: KaseNet Köyhäjoen kyläverkko hankkeen maanrakennustyöt**

Tämän tarjouksen allekirjoittanut urakoitsija

Nimi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tarjoutuu tekemään maakaapelointityöt tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti seuraavasti:

**1**. **Urakkatuntihinta (alv 0%) €/h**

(Urakkatuntihinnan tulee sisältää kaikkia yksikköluettelon (liitteenä) työsuoritteita ja on kokonaiskorvaus näistä työsuoritteista)

**ja/tai** (rakennuttaja valitsee käytettävän hinnoittelutavan kohteittain, mikäli molemmat tiedot on annettu)

**2. Yksikköhinnat** (alv 0 %), joita sovelletaan urakassa. Hinnat täytetään liitteenä olevaan KaseNet yksikköluettelo 2024 taulukkoon.

Edellä mainituissa yksikköhinnoissa on otettu huomioon, että

a) Rakennuttaja hankkii kaiken telemateriaalin kuten kaapelit, mikroputket, putket 40 mm, kupariköydet, merkkipaalut, jatkoskaivot ja kaapelin varoitusnauhan ja toimittaa materiaalin varastopaikoille. Urakoitsija kuljettaa telemateriaalin varastopaikoilta työmaalle ja työmaalta ylijääneen materiaalin seuraavalle työmaalle sekä palauttaa tyhjät kaapelikelat ja pakkausmateriaalin takaisin varastopaikoille.

b) Urakoitsija hankkii kaiken ojan täyttöön ja tasaukseen tarvittavat maamassat ja nurmikonsiemenet, pintapaikkaukseen tarvittavan asfaltin, öljysoran, laatat sekä kuljettaa ne työmaalle. Urakoitsija kuljettaa pois kaiken ojan täytöstä, tasauksesta ja pinnoitetöistä ylijääneen materiaalin. Urakoitsija hankkii alituksissa tarvittavat putket ja muut tarvikkeet, jotka eivät kuulu rakennuttajan hankintoihin.

c) Urakoitsija mittaa päivittäin tekemänsä suoritteet ja asentamansa kaapeli- ja putkimäärät ja ilmoittaa ne työmaan valvojalle, joka tarvittaessa tarkistaa ilmoitetut määrät.

**3. Työssä käytettävä kalusto** (kaapeliauran ja sen vetokoneen merkki, malli, vuosimalli ja onko kone tela vai kumipyöräinen jne; kaluston soveltuvuus tarjottuun työkohteeseen ja sen riittävyys työskentelyyn samanaikaisesti kahdessa toisistaan erillään olevassa kohteessa)

Rakennuttaja/tilaaja päättää käytetäänkö suorite- vai tuntihintoja (kohteista riippuen)

**4. Työssä käytettävät aliurakoitsijat työvaiheittain**

**5. Huomattavimmat työt, joista urakoitsijalla on kokemusta kaapelien asentamisesta**

**6. Tarjouksen voimassaoloaika**

Tarjous on voimassa 31.5.2024 saakka ja tarjouksessa mainitut hinnat ovat voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

**7. Allekirjoitusmerkinnät ja yhteystiedot**

Paikka ja aika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Urakoitsija \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nimenselvennys \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Y-tunnus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sähköposti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yhteyshenkilö \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yhteyshenkilön puhelin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LIITTEET

urakkaohjelma

urakkarajaliite

KaseNet yksikköluettelo

tarjouspyyntö

reittikartta